Bülletään „4x4 võistlussõidukite tehnilised tingimused 2026-2027“, (Kehtivus 01.01.2026-31.12.2027) muutmiseks järgnevalt:
Vana sõnastus:
3.8.9.2. Raami laiuse muutmine keelatud. Raami pikkus minimaalselt võrdne esitelje ja kõige tagumise telje teljevahega.

Uus sõnastus:

3.8.9.2. Raami pikitalade väliskülgede minimaalne vahe (mõõdetuna horisontaalsuunal) 650mm. Esitelje tsenter ei tohi olla raamist eespool ja kõige tagumise telje tsenter raamist tagapool.



